|  |
| --- |
| **WYMAGANIA TECHNICZNE KLAS** BAŁTOWSKIE BEZDROŻA DRAGON WINCH EDYCJA JUBILEUSZOWA 2-4.10.2020 |
| **KLASA** | **TURYSTYK SPORT** | **WYCZYN** | **ADVENTURE** | **EXTREME** |
| OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KLASY | Trasa terenowa o zróżnicowanych przeszkodach. Podczas poszczególnych etapów załogi mają do zaliczenia PKP (punkty kontroli przejazdu) „pieczątki” oraz wytaśmowane odcinki specjalne na czas. Dla osób które stawiają pierwsze kroki w offroadzie przeprawowym nie wszystkie przeszkody mogą być osiągalne. | Trasa terenowa o zróżnicowanych przeszkodach, które mogą być pokonywane przez załogi z użyciem przedniej wyciągarki. Podczas poszczególnych etapów załogi mają do zaliczenia PKP (punkty kontroli przejazdu) „pieczątki” oraz wytaśmowane odcinki specjalne na czas. | Trasa terenowa o zróżnicowanych przeszkodach. Załogi muszą się posiadać umiejętności pokonywania stromych podjazdów, zjazdów, trawersów, prób wodnych. Podczas poszczególnych etapów załogi pokonują wytaśmowane odcinki specjalne na czas. | Trasa terenowa o zróżnicowanych przeszkodach. Załogi muszą się posiadać umiejętności pokonywania stromych podjazdów, zjazdów, trawersów, prób wodnych. Podczas poszczególnych etapów załogi pokonują wytaśmowane odcinki specjalne na czas. |
| BUDOWA POJAZDU | UKŁAD NAPĘDOWY | **Dowolna jednostka napędowa.**Niedopuszczalne przeróbki układu napędowego.Dopuszczalny montaż nieseryjnych blokad mechanizmów różnicowych. Mosty napędowe seryjne.Auto nie może posiadać mostów portalowych (na zwolnicach).  | Dowolna jednostka napędowa.Auto nie może posiadać mostów portalowych (na zwolnicach). Dotyczy również aut w których tego typu mosty były montowane seryjnie.Niedopuszczalne przeniesienie chłodnicy pojazdu za słupek A. | Dowolna jednostka napędowa.Auto nie może posiadać mostów portalowych (na zwolnicach). Dotyczy również aut w których tego typu mosty były montowane seryjnie. | Dowolna jednostka napędowa. |
| NADWOZIE | Seryjne, zamknięte, niemodyfikowane.Dopuszczalna wewnętrzna klatka bezpieczeństwa certyfikowana dla danego modelu pojazdu. Niedopuszczalna zewnętrzna klatka bezpieczeństwa.Wnętrze auta seryjne. Dopuszczalna wymiana fotela kierowcy i pilota wraz z pasami bezpieczeństwa. | Zamknięte, niedopuszczalne modyfikacje nadwozia do słupka B pojazdu. Dopuszczalna klatka bezpieczeństwa wewnętrzna lub zewnętrzna. | Bez ograniczeń.Dopuszczalne auta budowane od podstaw (zmoty).Wymagana klatka bezpieczeństwa. | Bez ograniczeń.Dopuszczalne auta budowane od podstaw (zmoty).Wymagana klatka bezpieczeństwa. |
| ZDERZAKI | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. |
| PROGI | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. |
| SNORKLE | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. |
| OSŁONY NADKOLI | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. |
| DODATKOWE OŚWIETLENIE | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. |
| WYCIĄGARKA | Bez wyciągarek. Zamontowane zostaną zaplombowane podczas badania technicznego.Zalecana ręcznawyciągarka typu TIRFOR / KIFOR + pas do drzewa.  | Wymagana pojedyncza wyciągarka elektryczna z przodu pojazdu położona przed słupkiem A pojazdu.Niedopuszczalna wyciągarka za słupkiem A pojazdu. Zamontowane zostaną zaplombowane podczas badania technicznego.  | Wymagane dwie elektryczne wyciągarki: przód+tył pojazdu. | Wymagane dwie dowolne wyciągarki: przód+tył pojazdu. |
| ZACZEPY HOLOWNICZE | Obowiązkowo: przód+tył pojazdu. | Obowiązkowo: przód+tył pojazdu. | Obowiązkowo: przód+tył pojazdu. | Obowiązkowo: przód+tył pojazdu. |
| ZAWIESZENIE | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń. |
| NAPĘDZANE OSIE | 2 | 2 | 2 | 2 |
| OPONY | Średnica do 35 cali. **Bieżnik bez ograniczeń.****Niedopuszczalny bieżnik typu, „jodła” (tzw. opona rolnicza)** | Średnica do 35 cali.Bieżnik bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | Bez Ograniczeń |
| WYPOSAŻENIE POJAZDU | PASY BEZPIECZEŃSTWA | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. Co najmniej trzypunktowe. | Obowiązkowo. Co najmniej trzypunktowe. |
| GAŚNICA | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. |
| APTECZKA | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. |
| KASKI OCHRONNE | Obowiązkowo: kierwca+pilot. | Obowiązkowo: kierwca+pilot. | Obowiązkowo: kierwca+pilot. | Obowiązkowo: kierwca+pilot. |
| LINA HOLOWNICZA  | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. |
| PAS OCHRONNY DO DRZEWA | Nie dotyczy. Z wyjątkiem zastosowania wyciągarki ręcznej – wtedy obowiązkowo. | 1  | 2 | 2 |
| URZĄDZENIE DO POMIARU ODLEGŁOŚCI | Obowiązkowe. Zalecana dokładność pomiaru do 10 metrów. | Obowiązkowe. Zalecana dokładność pomiaru do 10 metrów. | Obowiązkowe. Zalecana dokładność pomiaru do 10 metrów. | Obowiązkowe. Zalecana dokładność pomiaru do 10 metrów. |
| MATA SERWISOWA | Obowiązkowa: minimum o powierzchni podwozia auta. | Obowiązkowa: minimum o powierzchni podwozia auta. | Obowiązkowa: minimum o powierzchni podwozia auta. | Obowiązkowa: minimum o powierzchni podwozia auta. |
| TELEFON GSM | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. |
| DOKUMENTY | POLISA OC / NNW | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. |
| DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU / AKTUALNE BADANIE TECHNICZNE | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. |
| ZAŁOGA | LICZEBNOŚĆ ZAŁOGI | 2 (kierowca+pilot) | 2 (kierowca+pilot) | 2(kierowca+pilot) | 2(kierowca+pilot) |
| KWALIFIKACJE KIEROWCY | Prawo jazdy kat. B, wiek 18+ | Prawo jazdy kat. B, wiek 18+ | Prawo jazdy kat. B, wiek 18+ | Prawo jazdy kat. B, wiek 18+ |
| PILOT | Wiek 18+ (dopuszczalne os. od 16 roku życia – za zgodą prawnego opiekuna). | Wiek 18+ (dopuszczalne os. od 16 roku życia – za zgodą prawnego opiekuna). | Wiek 18+ (dopuszczalne os. od 16 roku życia – za zgodą prawnego opiekuna). | Wiek 18+ (dopuszczalne os. od 16 roku życia – za zgodą prawnego opiekuna). |
| OZNAKOWANIA | NUMERY STARTOWE POJAZD | Obowiązkowo 2 szt. W widocznym miejscu na boku pojazdu. | Obowiązkowo 2 szt. W widocznym miejscu na boku pojazdu. | Obowiązkowo 2 szt. W widocznym miejscu na boku pojazdu. | Obowiązkowo 2 szt. W widocznym miejscu na boku pojazdu. |
| NUMERY STARTOWE KASK | Obowiązkowo 1 szt. (prawa i lewa strona kasku) | Obowiązkowo 1 szt. (prawa i lewa strona kasku) | Obowiązkowo 1 szt. (prawa i lewa strona kasku) | Obowiązkowo 1 szt. (prawa i lewa strona kasku) |
| NAKLEJKI SPONSORSKIE | Obowiązkowo według wskazań organizatora. | Obowiązkowo według wskazań organizatora. | Obowiązkowo według wskazań organizatora. | Obowiązkowo według wskazań organizatora. |
| ZALECANE WYPOSAŻENIE | Podnośnik HI-LIFT (HI-JACK) |
| INTERCOMY |
| SZEKLE + ZBLOCZE |
| TRAPY |
| LINA KINETYCZNA |
| Bałtowskie Bezdroża Dragon Winch to rajd przeprawowy ze zróżnicowanymi przeszkodami terenowymi. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zarysowania i uszkodzenia aut wynikające z pokonywania trasy przejazdu.  |
| UWAGA: Nie dopuszczamy pojazdów typu UTV i ATV. Istnieje możliwość warunkowego startu dla UTV, ale bez oficjalnej klasyfikacji (przejazd testowy). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem rajdu. |
| © Wszelkie prawa zastrzeżone. Bałtowskie Bezdroża Dragon Winch 2019-2020 |